**Lavamanos WC LAVANDO**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con orificio para grifería Ø 35 a izquierda

Referencia: **121360**

Información de prescripción

Lavamanos WC, 450 x 300 mm.

Lavamanos diseño.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado antilesiones.

Con orificio para grifería Ø 35 a izquierda.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 3,2 kg.

Garantía 30 años.