**Portarrollos WC mural o de reserva**

Portarrollos

Acero inoxidable 304 epoxi negro mate

Referencia: **510083BK**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural.

Portarrollos de papel WC o de reserva.

Se puede fijar en horizontal para un uso estándar, o bien en vertical para un uso de reserva.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático epoxi negro mate.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.