**Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC**

A pilas, kit 1/2

Empotrada, estanca

Referencia: **370PBOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC 2, kit 1/2:

Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.

Caja de empotramiento estanca:

- Marco con junta de estanqueidad.

- Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.

- Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

- Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 83 mm).

- Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

- Llave de corte y de ajuste del caudal, filtro y electroválvula integrados y accesibles desde la parte delantera.

- Grifo BINOPTIC 2: H1/2".

- Entrega en 2 kits: purga de la red protegida sin elemento sensible.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placa de control con las referencias: 370106 o 370116.