**Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3**

Pulsación suave, kit 2/2

Empotrado con caño L.190

Referencia: **794250**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo temporizado empotrado TEMPOMIX 3 kit 2/2:

Placa de metal cromada 160 x 160 mm antivandálica.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical..

Caño L.190 con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca 794BOX3.