**Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC**

A red, kit 2/2

Empotrado, acero inox satinado, con caño L.190

Referencia: **370100**

Información de prescripción

Grifo electrónico de lavabo empotrado BINOPTIC 2, kit 2/2:

Alimentación a red de 230/6 V (cable y transformador incluidos).

Placa de acero inoxidable pulido satinado 145 x 145 mm con electrónica integrada.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la referencia 370SBOX.