**Caja de empotramiento estanca TEMPOMIX 3 para ducha**

Temporizada, kit 1/2

Empotrada, estanca

Referencia: **794BOX1**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMIX 3 para ducha, kit 1/2:

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.

Alimentación superior.

Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe» (tubería recubierta con otra tubería).

Llaves de corte y de ajuste del caudal, filtros, válvulas antirretorno y cartucho integrados y accesibles por la parte delantera.

Grifo mezclador TEMPOMIX 3 F1/2" monomando.

Entrega en 2 kits: purga de la red protegida sin elemento sensible.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placa de control con las referencias: 794218 o 794219.