**Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX 3**

Temporizado, kit 2/2

Empotrado, pulsador de metal cromado

Referencia: **794218**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha temporizado empotrado con pulsación suave, kit 2/2:

Placa de control de metal cromada 160 x 160 mm antivandálica.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Temporización de ~30 segundos, ajustable.

Pulsación suave.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 794BOX1.