**Caja de empotramiento estanca para SECURITHERM de ducha**

Estanca, kit 1/2

Empotrada

Referencia: **792BOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:

Para grifo mezclador de ducha termostático.

Profundidad de empotramiento ajustable de 16 a 30 mm.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placa de control con las referencias: 792452, 792459, 792218 o 792219.