**Grifo mezclador de ducha electrónico SECURITHERM**

Termostático electrónico, kit 2/2

Empotrado

Referencia: **792452**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha termostático electrónico empotrado, kit 2/2:

Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM 3/4".

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta el agua caliente.

Temperatura ajustable de 32 a 40ºC, preajustada a 38ºC.

Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V.

Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.

Parada voluntaria o automática después de ~60 segundos.

Descarga periódica (~60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 9 l/min a 3 bar.

Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de Bayblend® cromado.

Grifo mezclador de ducha electrónico adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.