**Caja de empotramiento estanca para TEMPOMIX de ducha**

Empotrada, kit 1/2

Estanca

Referencia: **790BOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:

Para grifo mezclador de ducha TEMPOMIX.

Profundidad de empotramiento ajustable de 10 a 30 mm.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placa de control con las referencias: 790218 o 790219.