**Grifo de ducha temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado, kit 2/2

Caja estanca empotrable, pulsador Bayblend®

Referencia: **749218**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado empotrado, kit 2/2:

Placa de control de acero inoxidable pulido brillante de 160 x 220 mm, antivandálica.

Grifo temporizado TEMPOSTOP 3/4" para alimentación de agua mezclada.

Sistema antiatrapamiento.

Temporización ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo.

Fijaciones ocultas.

Llave de corte M1/2" con filtro.

Pulsabor de Bayblend® cromado.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 749BOX.