**Dispensador de jabón electrónico mural BINOPTIC**

Dispensador electrónico de jabón líquido o espuma

A red, acero inox. 304 negro mate, con tubo 1,2 m

Referencia: **512151BK**

Información de prescripción

Dispensador de jabón electrónico mural.

Dispensador de jabón líquido o espuma.

No es necesario ningún contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 negro mate.

Bomba antidesperdicio.

Caja de control electrónica independiente y depósito para jabón extraíble que permite ser instalado bajo el lavabo..

Alimentación de red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido de base vegetal y una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o para jabón especial de espuma.

Longitud del caño: 115 mm.

Se suministra con un tubo flexible 1,20 m para depósito alejado (no incluido).

Garantía 30 años.

CE.