**Rociador de ducha RAINY**

Rociador de ducha con chorro lluvia, transmuro

Antical

Referencia: **708200**

Información de prescripción

Rociador de ducha fijo.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Adecuado para un caudal elevado: retirar el limitador de caudal.

Difusor antical con picos y antiatrapamiento.

Chorro efecto lluvia suave y envolvente.

Metal cromado.

Fácil sistema de instalación: instale el accesorio en la pared y luego enganche el rociador de ducha.

Entrada M1/2".

Rociador de ducha para instalación transmuro (grosor máximo del tabique: 230 mm).

Garantía 30 años.