**Caja de empotramiento estanca TEMPOMATIC 4 urinario**

Para fluxor electrónico para urinario

A pilas

Referencia: **430PBOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca para fluxor electrónico de urinario, kit 1/2:

Compatible para alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.

Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 83 mm).

Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

Fluxor configurado para purga de la red protegida sin elemento sensible y accesorios de conexión.

Conexión mediante boquilla de Ø 35 (para urinarios estándar) o racor de latón 1/2'' (para urinarios con alimentación mediante latiguillo flexible).

Para asociar con el tubo de descarga 752430 o 757430.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con la referencias: 430006, 430016, 430026 o 430036.