**Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro**

Fluxor temporizado con pulsación suave doble descarga 3l/6l

Para tabique 10-35 mm - Rosetón de metal cromado

Referencia: **578222**

Información de prescripción

Placa de control para descarga directa TEMPOFLUX 2, kit 2/2:

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

Rosetón Ø 195 de metal cromado.

Fijación mecánica del rosetón.

Doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l.

Pulsación suave.

Para tabique de 10 a 35 mm.

Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Garantía 30 años

A pedir con la referencia del bastidor 578305DE, 578300DE, 578405DE ou 578400DE.