**Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX 3 WC**

Para fluxor temporizado para inodoro - Kit 1/2

Empotrada, modulable, estanca

Referencia: **763BOX**

Información de prescripción

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

Compatible con fluxor temporizado para inodoro.

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.

Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y cartucho integrados y accesibles desde la parte delantera.

Protección antisifónica en el interior de la caja.

Purga de la red protegida sin elemento sensible.

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con las referencias 763000, 763040, 763041 o 763030.