**Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro**

Para TEMPOMATIC bimando a pilas o TEMPOFLUX 3

Autoportante, para tabique de 10 a 120 mm

Referencia: **564065DE**

Información de prescripción

Bastidor autoportante para inodoro suspendido, kit 1/2:

Bastidor de acero epoxi negro:

- Con soportes de apoyo anchos para fijación sobre suelo portante.

- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).

- Compatible con tabiques de 10 a 120 mm.

- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.

- Codo de desagüe ABS con manguito de conexión de Ø 110 en PEHD con junta de estanqueidad, ajustable con 2 posiciones.

Caja de empotramiento estanca: para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

- Compatible con fluxor electrónico o temporizado para inodoro.

- Compatibilidad alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.

- Protección antisifónica en el interior de la caja.

- Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Se entrega premontado.

Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con las referencias 464006, 465006, 763000 o 763040.