**Bastidor adosado TEMPOFIX 3 para inodoro**

Para fluxor temporizado TEMPOFLUX 2 - Desagüe Ø 110

Adosado, para tabique de 10 a 35 mm y 70 a 130 mm

Referencia: **578300DE**

Información de prescripción

Bastidor adosado para inodoro suspendido, kit 1/2:

Bastidor de acero epoxi negro:

- Fijación sobre muro de carga.

- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).

- Compatible con tabiques de 10 a 35 mm y 70 a 130 mm.

- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.

- Codo de desagüe ABS con manguito de conexión de Ø 110 en PEHD con junta de estanqueidad, ajustable con 2 posiciones.

Equipado con la descarga de agua directa temporizada TEMPOFLUX 2:

- Sistema de descarga sin tanque: por conexión directa a la tubería.

- Protección antisifónica en el interior de la caja.

- Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

- Cuerpo de latón macizo y mecanismo a prueba de golpes insensible a cal.

- Alimentación en línea M3/4".

- Compatible con aguas pluviales.

Se entrega premontado.

Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con las referencias 578222, 578212 o 578230.