**Grifo mezclador de un orificio para fregadero**

Grifo mezclador mecánico con flexible autoportante

Referencia: **2526T2**

Información de prescripción

Grifo mezclador de un orificio para fregadero con flexible autoportante H.535 mm máximo.

Grifo mezclador mecánico con caño orientable flexible con interior liso.

Curva de caño óptima para acceder fácilmente a la maneta : 379 mm.

Cartucho cerámico Ø 35.

Caudal de 9 l/min a 3 bar.

Control por palanca de cable.

Cuerpo de latón cromado.

Flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzado.

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.