**Grifo mezclador de un orificio para fregadero**

Grifo mezclador mecánico con flexible autoportante

Referencia: **2526T2**

Información de prescripción

Grifo mezclador de un orificio para fregadero con flexible autoportante H.535 mm máximo.

Grifo mezclador mecánico con caño orientable, flexible con interior liso y rompechorros higiénico.

Cartucho de cerámica Ø 35.

Caudal de 9 l/min a 3 bar.

Control por palanca de cable.

Cuerpo de latón cromado.

Flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzado.

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.