**Filtro**

Para secamanos de aire pulsado SPEEDJET 510621

Después de 2013

Referencia: **510621F**

Información de prescripción

Filtro para secamanos de aire pulsado ultrarrápido SPEEDJET.

Filtro de aire que combina un filtro antibacteriano y un filtro de carbón activado.

Compatible con el SPEEDJET 510621 de después de 2013.

Dimensiones: 228 x 102,5 x 19 mm.