**Electroválvula**

Para TEMPOMATIC multi-urinarios

M3/4" - 12 V - Con filtro

Referencia: **429101**

Información de prescripción

Electrovávula con filtro.

Para TEMPOMATIC urinario.

Racores M3/4".

Funciona con una alimentación de 12V.

Dimensiones: 62 x 49,3 mm.