**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC 3 urinario

A pilas

Referencia: **479446**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Para TEMPOMATIC 3 urinario.

Funciona con una alimentación a pilas 6V.

Dimensiones: 57 x 40 x 23 mm.