**Separador de urinario AZA**

Acero inoxidable 304 negro mate - H. 600 mm

Referencia: **100620BK**

Información de prescripción

Panel separador de urinario para montaje a pared.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 3 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Bordes redondeados.

Se suministra con elementos de fijación y con tornillos TORX antirrobo.

Peso: 4 kg.

Garantía 30 años.