**Inodoro a suelo S21 P**

Acero inoxidable 304 negro mate

Referencia: **110300BK**

Información de prescripción

Inodoro a suelo.

Diseño puro y elegante.

Acero inoxidable bacteriostático 304. Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Borde con efecto agua.

Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.

Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm. Se suministra con un manguito de PVC.

Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.

Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable negro mate que se pueden utilizar en lugar de la tapa.

Instalación rápida: 2 tapas de registros laterales con tornillos TORX antirrobo.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.

Peso: 14 kg.

Garantía 30 años.