**Salida higiénica BIOSAFE M24/100**

1 unidad

Referencia: **922640**

Información de prescripción

Salida libre BIOSAFE higiénica M24/100 para gamas 2564, 2565 y 2640.

Sin rejilla ni borde en contacto con el agua.

Caudal de 5 l/min.

No hay estancamiento posible en el interior de las partes internas, lo que limita el desarrollo bacteriano.

Pieza en Hostaform®, que reduce la formación de cal.

Anillo de latón cromado.

Se suministra individualmente.

Sólo puede instalarse en una grifería de lavabo con caudal ya limitado, para garantizar una correcta forma de chorro, sin salpicaduras.