**Salida higiénica BIOSAFE M16,5/100**

1 unidad

Referencia: **922660**

Información de prescripción

Salida libre BIOSAFE higiénica M16,5/100 para gamas 2920 y 2664/2665.

Sin rejilla ni borde en contacto con el agua.

Caudal 5 l/min.

Ningún estancamiento de agua posible en las partes internas limitando así el desarrollo bacteriano.

Pieza en Hostaform® que limita la formación de cal.

Se suministra en 1 pieza.

Sólo puede instalarse en una grifería de lavabo ya limitada en caudal con el objetivo de garantizar una correcta forma de chorro, sin salpicaduras.