**Lavabo para encastrar HEMI Ø 385**

Acero inoxidable 304 negro mate - Para encastrar sobre o bajo encimera

Referencia: **120490BK**

Información de prescripción

Lavabo semiesférico para encastrar sobre o bajo encimera.

Diámetro interior del lavabo: 385 mm.

Diámetro de la plantilla para montaje encastrado: 400 mm sobre encimera y 380 mm bajo encimera.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Acabado deTeflon® negro mate.

Realizado en una sola pieza, sin soldaduras.

Acabado anticortes.

Se suministra sin válvula. Posibilidad de añadir una válvula en acabado negro (6110BK) o una válvula en acabado cromado (6110).

Sin rebosadero.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 1,6 kg.

Garantía 30 años.