**Racor adosado reforzado**

Para TEMPOMATIC 3 y 4

Referencia: **841215**

Información de prescripción

Racor adosado reforzado.

Se suministra con funda estética.

Recomendado para la instalación de los grifos de lavabo murales TEMPOMATIC 3 (443006) o TEMPOMATIC 4 (443436, 443536) en alimentación vista.

Garantía 30 años.