**Lavabo mural AQUEDUTO**

Acero inoxidable 304 negro mate - Con desagüe oculto

Referencia: **121150BK**

Información de prescripción

Lavabo mural, 700 x 440 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Acabado anticortes.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Se suministra con elementos de fijación y escuadras.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 12 kg.

Garantía 30 años.