**Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM**

Grifo mezclador termostático Securitouch sin válvula antirretorno

Con racores excéntricos estándar

Referencia: **H9768SHYG**

Información de prescripción

Conjunto de ducha SECURITHERM termostático bimando con dispositivo de autovaciado:

• Grifo mezclador de ducha con cartucho termostático antical:

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: hasta 43°C.

Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 41°C, segundo limitador activado a 43°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante manetas ERGO.

Salida de ducha M1/2".

Filtros integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4"

• Mango de ducha (ref. 813) y soporte mural de ducha inclinable cromado (ref. 845).

• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático certificado NF Médical (Francia).

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.