**Electroválvula**

Para la gama TEMPOMATIC

MM1/2" - 12V - Con filtro

Referencia: **495626**

Información de prescripción

Electroválvula con filtro.

Para productos de la gama TEMPOMATIC.

Racores M1/2".

Funciona con una alimentación de 12V.

Dimensiones: 62 x 50 mm.