**Caja de control electrónica**

Caja de control electrónica estándar para grifería de lavabo

A red - 230/12V

Referencia: **495444BC**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Módulo electrónico estándar con transformador para grifería de lavabo.

Con función de descarga periódica.

Dimensiones: 110 x 75 x 41 mm.