**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC lavabo o ducha

A red, 230/12V

Referencia: **495445BC**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Módulo electrónico para grifería TEMPOMATIC de lavabo o de ducha.

Con función de descarga periódica.

Funciona con una alimentación a red 230/12V.

Dimensiones: 110 x 75 x 41 mm.