**Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX**

Temporizado

Para panel de 8 a 16 mm

Referencia: **790975**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4".

Para panel de 8 a 16 mm.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, ajustable.

Latón macizo cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Garantía 30 años.