**Grifo mezclador term. secuencial de fregadero SECURITHERM BIOCLIP**

Grifo mezclador termostático secuencial desmontable H.160 L.140

Llaves de corte y maneta Hygiène L.146

Referencia: **H9625**

Información de prescripción

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM sobre repisa.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Grifo mezclador con caño curvo H.160 L.140 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.

Cartucho termostático antical secuencial para control monomando de caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura activado a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmico y químico.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.

Caudal de 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.

Sin tirador y sin válvula.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.