**Equipo combinado de prelavado bajo de un orificio con grifo mezclador**

Combinado de prelavado con mango de ducha

Referencia: **5526**

Información de prescripción

Equipo combinado de prelavado completo con columna y gancho orientable.

Grifo mezclador de un orificio para fregadero mediante control por palanca de cable.

Adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Suministrado con racores flexibles H3/8".

Mango de ducha antical con chorro regulable.

Flexible blindado L.0,50 m negro de calidad alimentaria.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Guía de muelle de acero inoxidable.

Combinado de prelavado con garantía de 30 años.