**Sistema de descarga directa TEMPOFLUX 3 AB, remoto**

Fluxor temporizado AB, pulsación suave, empotrado

Placa remota doble desc. 3l/6l - Acero inox. sat.

Referencia: **763300**

Información de prescripción

Sistema de descarga sin tanque: por conexión directa a la tubería.

Placa de acceso al mecanismo en acero inoxidable satinado 186 x 186 mm.

Placa de control temporizada de acero inoxidable satinado y botones cromados 90 x 90 mm.

Fijación mecánica de las placas.

Caja de empotramiento estanca:

 - Marco con junta de estanqueidad.

 - Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.

 - Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

 - Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

 - Llave de corte y de ajuste del caudal intégradas y accesibles desde la parte delantera.

 - Cartucho y filtro integrados y accesibles desde la parte delantera.

 - Fluxor TEMPOFLUX 3 H3/4" con agua de mar, aguas pluviales y aguas grises.

 - Protección antisifónica en el interior de la caja.

Pulsación suave.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l.

Salida con toma para tubo PVC Ø 26/32.

Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.