**Sensor**

Para BINOPTIC y TEMPOMATIC 2

Con cable de 1,50 m

Referencia: **CEL378150V**

Información de prescripción

Sensor.

Para lavabo BINOPTIC y TEMPOMATIC 2.

Con cable: longitud 1,50 m.