**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX lavabo

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743791**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOMIX de lavabo.

Para referencias 795000 y 795100 nuevo diseño.

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.