**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX lavabo

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743798**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOMIX de lavabo.

Para la grifería de lavabo TEMPOMIX en instalación transmuro tipo 795209 antiguo diseño.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.