**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP lavabo

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743005**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSTOP para lavabo.

Antigua versión.

Con pulsador.

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.