**Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo**

Grifo mezclador monomando en caja estanca, kit 2/2

Sin rociador de ducha

Referencia: **2551**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo, kit 2/2.

Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico clásico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.

Accionamiento mediante maneta recta.

A completar con rociador de ducha.

Placa de acero inoxidable pulido brillo 166 x 166 mm con inversor de salida mural.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. 254CBOX.