**Armario espejo 4 funciones**

Espejo, dispensador de jabón y grifo electrónicos, disp. papel toalla

Acabado de melamina negra mate y inox 304 - 800 mm

Referencia: **510206**

Información de prescripción

Armario espejo con 4 funciones: espejo, dispensador de jabón y grifo electrónicos, dispensador de papel toalla.

Armario de diseño en acabado de melamina negra mate y acero inoxidable 304.

Sin contacto manual para una mejor higiene: dispensador de jabón, grifo y secamanos con detección automática de manos por célula de infrarrojos.

Instalación rápida y sencilla:

- Una sola conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación a la red 230 V / 50-60 Hz.

- Conexión de agua superior o desde el interior del mueble.

- Conexión de agua de M3/8".

- Fijaciones invisibles. Armario espejo suministrado con tornillos de acero inoxidable para el muro de hormigón o el refuerzo de madera.

- Bisagras ajustables.

Módulo de 4 funciones:

Espejo de cristal de 4 mm de grosor y tira de cristal negro con pictogramas iluminados.

Dispensador de jabón electrónico:

- Bomba dosificadora antidesperdicio.

- Depósito de gran capacidad: 5 litros.

- Adecuado para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3.000 mPa.s o jabón de espuma especial.

Grifo de lavabo electrónico \*:

- Electroválvula antiestancamiento.

- Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

- Rompechorros antical.

- Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

- Llave de corte.

Dispensador de papel toalla:

- Sistema de distribución hoja por hoja.

- Dimensiones: 120 x 275 x 360 mm.

- Capacidad: 500 unidades.

Iluminación del lavabo mediante tiras de LED.

Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

Antibloqueo: parada automática en caso de uso continuado.

Estante de apoyo integrado.

Posibilidad de montar varios armarios juntos para crear una pared de espejos: tornillos incluidos.

Dimensiones: 800 x 223 x 1000 mm.

Peso: 45,5 kg.

Armario espejo con garantía de 30 años.

CE.

\* Prever una válvula mezcladora PREMIX.