**Dispensador de jabón electrónico mural BINOPTIC**

Dispensador de jabón líquido o espuma o gel hidroalcohólico

A red, acero inoxidable 304 satinado, dep. 0,5 L

Referencia: **512551S**

Información de prescripción

Dispensador de jabón electrónico mural.

Dispensador de jabón líquido o jabón de espuma o gel hidroalcohólico.

No es necesario ningún contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 satinado.

Bomba antidesperdicio.

Caja de control electrónica independiente y depósito para jabón extraíble que permite ser instalado bajo el lavabo.

Dispensador de jabón automático: alimentación de red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Compatible con gel hidroalcohólico.

Longitud total del caño: 115 mm.

Suministrado con depósito de 0,5 litro.

Dispensador electrónico de jabón mural con garantía de 30 años.

CE.