**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP lavabo y urinario

Temporización de ~3 seg., hasta 2022

Referencia: **743323**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSTOP de lavabo y fluxor de urinario.

Antigua versión.

Para grifo de lavabo con accionamiento por palanca.

Para urinario en 3/4".

Temporización de ~3 seg.

Caudal ajustable.