**Kit de renovación válvula mezcladora termostática**

Para válvula mezcladora termostática PREMIX CONFORT

Para agua mezclada de 32 a 42°C

Referencia: **753735**

Información de prescripción

Kit de renovación para válvula mezcladora termostática PREMIX CONFORT, después de junio de 2008.

Mecanismo con célula termostática.

Seguridad antiquemaduras: cierre automático en caso de que se corte el agua fría o caliente.

Para PREMIX CONFORT 1"1/4 y 1"1/2.