**Bastidor cortafuego autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro**

Para TEMPOFLUX 3

Autoportante, para tabique de 53 a 105 mm

Referencia: **565065DE**

Información de prescripción

Bastidor autoportante para inodoro suspendido, kit 1/2.

Cortafuego CF 60 min - EI60.

Bastidor de acero epoxi negro con soportes de apoyo anchos para fijación sobre suelo portante:

- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).

- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55 y cuello intumescente para la protección contra el fuego.

- Codo de desagüe Ø 110 en PVC para pegar a la junta de estanqueidad ajustable con 2 posiciones y cuello intumescente para la protección contra el fuego.

- Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208 y la normativa contra incendios ( decreto del 25 de junio de 1980).

- Compatible con tabiques macizos de 53 a 105 mm (4 BA13 y revestimientos mínimos).

Caja de empotramiento estanca con cuello intumescente y juego de protección contra el fuego:

- Protección antisifónica en el interior de la caja.

- Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Se entrega premontado.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la placa de control con la ref. 763000.