**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX 3 lavabo

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743794**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOMIX 3 de lavabo.

Para grifería de lavabo TEMPOMIX 3 tipo 794XXX.

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.