**Barra de apoyo recta satinada, 800 mm Ø 32**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Ø 32

Referencia: **350508S**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta Basic para personas con movilidad reducida (PMR).

Tubo Ø 32, entre ejes 800 mm.

Barra de apoyo de acero inoxidable 304 pulido satinado.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable de 3 agujeros.

Barra de apyou para WC con garantía de 30 años.

Marcado CE.